48D48 Spectrometer Acceptance

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

-10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10

Horizontal Angle (degrees)

Vertical Angle (degrees)